# Installer le ILS Sensor

1. Avant de monter le ILS Sensor, réfléchir soigneusement à la position envisagée. N'oubliez pas que les cibles doivent toujours être visibles par les caméras du ILS Sensor.

2. Monter le ILS Sensor. Contactez votre représentant Atlas Copco local pour obtenir des informations sur les supports de montage appropriés et les instructions d'installation.

3. Connecter le câble Ethernet au port LAN 1, ou au port LAN 2.

   Le port LAN 1 est paramétrable, alors que le port LAN 2 utilise une adresse IP fixe (par défaut 169.251.1.1).

4. Connecter des périphériques supplémentaires, tels que clavier, souris, scanner et accessoires, aux ports USB.

5. Connecter le(s) moniteur(s) aux ports HDMI.

6. Raccorder le câble d'alimentation 24 V CC au port 24 V CC (135 W, 5,6 A).

7. Pour installer et configurer le ILS Sensor, se référer au Guide d'utilisation du Logiciel ILG.

Informations pertinentes

- Données produit
- Informations sur le câble

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01