# Connessione al controller tramite la porta di fabbrica

Quando il sensore ILS è collegato alla porta Ethernet di fabbrica del controller, questo non può essere collegato alla rete dell'impianto del cliente.

## Senza l'utilizzo di router o switch Ethernet

1. Collegare un cavo Ethernet dalla porta LAN 1 del sensore ILS alla porta Ethernet di fabbrica del controller.

2. Collegare un secondo cavo Ethernet dalla porta LAN 2 del sensore ILS a un PC esterno.

3. Collegare monitor, tastiera, mouse e altri accessori alle porte USB del sensore ILS.

4. Verificare le impostazioni IP del controller.

5. Utilizzare l'applicazione Connessione desktop remoto per collegare il PC esterno al sensore ILS. Nell'applicazione Connessione desktop remoto, digitare il nome del sensore ILS:

   ivne-xxxxxxxx, dove xxxxxxxx è il numero di serie del sensore ILS (stampato sull'etichetta della piastra del connettore).

6. Accedere a Pannello di controllo > Rete e Internet > Ethernet > Modifica opzioni scheda > Proprietà LAN 1 > Protocollo Internet versione 4 > Proprietà.

   Modificare l'indirizzo IP del sensore ILS in modo che rientri nello stesso intervallo del controller.

7. Una volta installate le licenze ILG, è possibile scollegare il PC esterno dalla stazione di lavoro.

## Utilizzando un router o switch Ethernet

1. Collegare un cavo Ethernet dalla porta LAN 1 del sensore ILS al router.

2. Collegare un secondo cavo Ethernet dalla porta Ethernet di fabbrica del controller al router.

3. Collegare il PC esterno al router.

4. Collegare monitor, tastiera, mouse e altri accessori alle porte USB del sensore ILS.

5. Verificare le impostazioni IP del controller.

6. Aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP della porta Ethernet di fabbrica del controller.

7. Utilizzare l'applicazione Connessione desktop remoto per collegare il PC esterno al sensore ILS. Nell'applicazione Connessione desktop remoto, digitare il nome del sensore ILS:

   ivne-xxxxxx, dove xxxxxx è il numero di serie del sensore ILS (stampato sull'etichetta della piastra del connettore).

8. Accedere a Pannello di controllo > Rete e Internet > Ethernet > Modifica opzioni scheda > Proprietà LAN 1 > Protocollo Internet versione 4 > Proprietà.

   Modificare l'indirizzo IP del sensore ILS in modo che rientri nello stesso intervallo del controller.

9. Una volta installate le licenze ILG, è possibile scollegare il PC esterno dalla stazione di lavoro.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01