# Conectar a un PC externo utilizando Remote Desktop de Windows

1. Conecte un cable ethernet al puerto LAN 2 del sensor ILS.​Conecte el otro extremo del cable ethernet a un PC externo.

2. Ponga en marcha el sensor ILS.

3. Abra la aplicación Conexión Remote Desktop en el PC externo.

   - Introduzca ivne-xxxxxxxx (donde xxxxxxxx es el nombre del sensor ILS) y seleccione Conectar.

   - El nombre del sensor es el número de serie y podrá encontrarlo en la etiqueta del producto.

4. Introduzca la contraseña (isra) en la ventana de inicio de sesión y seleccione Sí.

   El sensor ILS y el software ILG se ejecutan de forma remota en el PC externo.

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01