# Wykrywanie znaczników na celach pasywnych

Znaczniki pasywne składają się z płyty bazowej, odbłyśnika i określonego wzorca.

Struktura celu pasywnego

1 | Płyta bazowa
2 | Odbłyśnik
3 | Specyficzny wzorzec

Jednostka oświetleniowa czujnika emituje światło podczerwone, które trafia na odbłyśnik. Odbłyśnik odbija padające fale elektromagnetyczne w dużej mierze w kierunku, z którego one pochodzą, niezależnie od kierunku padania i orientacji odbłyśnika.

Podłoże odbłyśnika składa się z małych przezroczystych szklanych kulek, które skupiają większość padającego światła.

Efekt odblasku

Ze względu na różnicę we współczynniku załamania światła w stosunku do powietrza, tylna powierzchnia kulki jest odblaskowa. Dzięki temu efektowi, folia odbija światło z powrotem do czujnika. Każdy znacznik jest zdefiniowany za pomocą swojego specyficznego wzoru.

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01