# 시스템 개요

Atlas Copco의 산업 위치 안내(ILG: Industrial Location Guidance)는 단순한 것에서 복잡한 응용 분야에 이르기까지 높은 수준의 프로세스 보안을 제공하는 통합된 독립형 오류 교정 시스템입니다.

ILG는 체결 위치에 비례하여 공구의 정확한 위치를 추적함으로써 올바른 패스너가 적합한 순서로 사양에 맞게 조여지도록 보장합니다. 본 시스템은 ILG 소프트웨어, 위치 지정 하드웨어(ILG 센서) 및 조임 컨트롤러로 구성되어, 조임 시스템의 기능을 위치 및 프로세스 제어 기능과 결합합니다.

- 작업 영역에서 공구 위치를 모니터링합니다.

- 작업자에게 올바른 작업 순서를 안내합니다.

- 해당 위치에 대한 조임 매개변수를 자동으로 선택합니다.

- 올바른 파스너가 사양에 맞게 조여졌는지 확인합니다.

- 완전한 추적성을 위해 각 위치에 맞는 고유한 P-Set을 선택합니다.

위치 지정 하드웨어에는 토크 암의 피벗 조인트 또는 선형 가이드나 이와 유사한 응용 분야에 통합된 고정밀 로터리 또는 선형 위치 센서가 포함되어 있습니다. 센서는 게이트웨이 모듈을 통해 조임 컨트롤러 또는 산업용 PC와 연결됩니다. 게이트웨이 모듈은 Modbus TCP 프로토콜을 사용하여 ILG 서비스와 통신합니다 ILG 서비스는 오픈 프로토콜을 통해 조임 컨트롤러와 통신합니다. 다양한 Atlas Copco 조임 컨트롤러 모델이 시스템과 호환되며 다양한 암 유형에 맞게 다양한 위치 지정 하드웨어 구성을 사용할 수 있습니다.

시스템은 다음 항목으로 구성되어 있습니다:

- ILG 소프트웨어

- 위치 지정 하드웨어

- 조임 컨트롤러

- 산업용 PC(선택 사항/응용 분야에 따라 다름)

ILG 서비스는 위치 지정 하드웨어 센서로부터 데이터를 받아 3차원 공간에서 공구 위치를 실시간으로 계산합니다. 공구가 지정된 위치에 있으면 ILG 서비스는 조임 프로그램(P-Set)을 선택하고 오픈 프로토콜을 통해 공구를 활성화합니다. 스택 라이트, 공구 LED 또는 HMI 프로세스 화면을 통해 시각적 표시기가 작업자에게 공구 시작을 알립니다.

## ILS 센서

ILS 센서는 높은 수준의 무선 사이트 오류 검증 프로세스 보안 시스템이며 센서와 태그 리플렉터로 구성되어 있습니다.

감지 영역 내에서 볼 수 있는 경우, 수신기는 공구 태그의 실시간 위치를 삼각 측량하고 센서는 태그 매트릭스 위치를 계산하고 태그 위치에 대한 (X,Y,Z) 및 (P,Y,R) 위치 데이터 값을 생성합니다. 추적 모듈은 정보를 ILG 소프트웨어에 전송합니다.

ILG 소프트웨어는 해당 위치를 확인하고, 공구를 활성화 또는 비활성화하는 데 사용됩니다. 오픈 프로토콜을 사용하는 경우, 볼트/프로세스 레벨 작업에 대한 위치 오류 검증 기능을 제공합니다.

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01