# Anschluss des externen PCs mittels Windows Remote Desktop

1. Verbinden Sie ein Ethernet-Kabel mit dem Anschluss LAN 2.​ Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem externen PC.

2. Schalten Sie den ILS-Sensor ein.

3. Öffnen Sie die App Remote Desktop Connection auf dem externen PC.

   - Geben Sie ivne-xxxxxxxx ein (wobei xxxxxxxx dem Namen des ILS-Sensors entspricht) und wählen Sie Verbinden aus.

   - Der Name des Sensors ist die Seriennummer, die auf dem Produktetikett zu finden ist.

4. Geben Sie im Anmeldefenster das Passwort (isra) ein und wählen Sie Ja aus.

   Der ILS-Sensor und die ILG-Software werden aus der Ferne über den externen PC betrieben.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01