# Panoramica del sistema

ILG (Industrial location guidance, Guida alla localizzazione industriale) di Atlas Copco è un sistema di verifica degli errori indipendente e integrato che offre elevati livelli di sicurezza dei processi per applicazioni che spaziano da semplici a complesse.

ILG traccia l'esatta posizione degli utensili rispetto a quella di fissaggio, garantendo il serraggio dei corretti dispositivi di fissaggio secondo le specifiche e nella sequenza corretta. Composto da software ILG, hardware di posizionamento (sensore ILS) e controller di serraggio, il sistema coniuga la funzionalità di un sistema di serraggio con il controllo di posizione e processo.

- Controlla la posizione dell'utensile nell'area di lavoro.

- Guida l'operatore nella corretta sequenza di lavoro.

- Seleziona in automatico i parametri di serraggio per la posizione.

- Garantisce il corretto serraggio dei dispositivi di fissaggio secondo le specifiche.

- Selezione univoca di preimpostazioni per ciascuna posizione per una tracciabilità completa.

L'hardware di posizionamento comprende sensori di posizione rotativi o lineari ad alta precisione, integrati in giunti a perno o guide lineari di bracci di torsione o applicazioni simili. I sensori si interfacciano con controller di serraggio o PC industriale tramite modulo gateway. Il modulo gateway comunica con il servizio ILG mediante il protocollo Modbus TCP. Il servizio ILG comunica con il controller di serraggio tramite Open Protocol. Il sistema è compatibile con svariati modelli di controller di serraggio di Atlas Copco. Sono disponibili varie configurazioni dell'hardware di posizionamento per adattarsi ai diversi tipi di bracci.

I sistemi ILG sono composti da:

- Software ILG

- Hardware di posizionamento

- Controller di serraggio

- PC industriale (opzionale/in base all'applicazione)

Il servizio ILG riceve i dati dai sensori dell'hardware di posizionamento per il calcolo in tempo reale della posizione dell'utensile nello spazio tridimensionale. Una volta che l'utensile si trova nella posizione specificata, il servizio ILG seleziona il programma di serraggio (preimpostazione) e abilita l'utensile tramite Open Protocol. Gli indicatori visivi, attraverso un segnalatore, i LED dell'utensile o la schermata di processo HMI, chiederanno all'operatore di avviare l'utensile.

## Sensore ILS

Il sensore ILS è un sistema di sicurezza di processo di alto livello, senza fili, a prova di errore, composto da un sensore e un riflettore tag.

Il ricevitore triangola in tempo reale la posizione del tag dell'utensile una volta visibile nell'area di copertura, mentre il sensore calcola la posizione della matrice del tag e crea i valori dei dati di posizione (X, Y, Z) e (P, Y, R) per la posizione del tag. Il modulo di tracciamento invia le informazioni al software ILG.

Il software ILG convalida la posizione e consente di attivare o disattivare l'utensile. Open Protocol verifica la posizione per operazioni a livello di bullone/processo.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01