# Opciones de conexión del controlador

El sensor ILS se puede conectar al controlador de las formas siguientes:

- Mediante el Puerto de fábrica del controlador. (compatible con los controladores Power Focus 6000, Power Focus 4000 y Power MACS).

- Mediante el Puerto COM del controlador. (compatible solo para controladores Power Focus 6000).

- Mediante la Red de fábrica. (compatible solo para controladores Power Focus 6000).

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01