# Como conectar-se ao PC Externo usando a Área de Trabalho Remota do Windows

1. Conecte um cabo Ethernet à porta LAN 2 do Sensor ILS.​Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a um PC externo.

2. Ligue o Sensor ILS.

3. Abra o aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota) no PC externo.

   - Digite ivne-xxxxxxxx (onde xxxxxxxx é o nome do Sensor ILS) e selecione Connect (Conectar).

   - O nome do sensor é o número de série e pode ser encontrado no rótulo do produto.

4. Digite a senha (isra) na janela de login e selecione Yes (Sim).

   O Sensor ILS e o Software ILG são executados remotamente no PC externo.

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01