# COMポート経由でコントローラーに接続する

## ルーターまたはイーサネットスイッチを使用しない場合

1. COMポートアダプタ（4222 3073 00）を使用して、ILSセンサーのLAN1ポートからコントローラーのCOMポートにイーサネットケーブルを接続します。

2. 2番目のイーサネットケーブルをILSセンサーのLAN2ポートから外部PCに接続します。

3. モニター、キーボード、マウス、およびその他のアクセサリをILSセンサーのUSBポートに接続します。

4. コントローラーのサービスポートのIP設定を確認します。デフォルトのIPアドレスは169.254.1.1です。

5. Remote Desktop Connectionアプリを使用して、外部PCをILSセンサーに接続します。Remote Desktop ConnectionアプリでILSセンサーの名前を入力します。

   ivne-xxxxxxxx 、ここでxxxxxxxxはILSセンサーのシリアル番号です（コネクタープレートのラベルに印刷されています）。

6. [コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [イーサネット] > [アダプタオプションの変更] > [LAN1のプロパティ] > [インターネットプロトコルバージョン4] > [プロパティ]に移動します。

   ILSセンサーのIPアドレスをコントローラーと同じIP範囲に変更します：169.254.1.xxx。

   [ILG]> [セットアップ] > [ツール] > [コントローラー] > [IP]のIPアドレスは、[PF] > [設定] > [ネットワーク] > [IPアドレス] （この場合は169.254.1.1）と同じである必要があります。

7. ILGライセンスのインストールが完了したら、外部PCをワークステーションから切断できます。

## 適用対象：

8436 6771 00
8436 6771 01