# 通过 COM 端口连接到控制器

## 不使用路由器或以太网交换机

1. 使用 COM 端口适配器 4222 3073 00 将以太网电缆从 ILS 传感器的 LAN 1 端口连接到控制器的 COM 端口。

2. 将第二根以太网电缆从 ILS 传感器的 LAN2 端口连接到外部 PC。

3. 将显示器、键盘、鼠标和其他附件连接到 ILS 传感器的 USB 端口。

4. 检查控制器服务端口的 IP 设置。默认情况下，IP 地址为 169.254.1.1。

5. 使用远程桌面连接 App 将外部 PC 连接到 ILS 传感器。在远程桌面连接 App 中，键入 ILS 传感器的名称：

   ivne-xxxxxxxx，其中 xxxxxxxxx 是 ILS 传感器的序列号（印在连接器板的标签上）。

6. 转到控制面板>网络和互联网>以太网>更改适配器选项>LAN 1 属性>互联网协议第 4 版>属性。

   将 ILS 传感器的 IP 地址更改为与控制器相同的 IP 范围：169.254.1.xxx。

   ILG>安装>工具>控制器>IP 中的 IP 地址必须与PF>设置>网络>IP地址中的相同，在本例中为 169.254.1.1。

7. 完成 ILG 许可证的安装后，外部 PC 可以与工作站断开连接。

## 适用于：

8436 6771 00
8436 6771 01