# Informacje dotyczące kabli

## Kabel zasilający

- Kabel zasilający ze standardowym kablem surowym, wtyczka M12 4-pin, napowietrzny

- Wtyczka: żeńska 4-pin M12 z kodem A

Rozmieszczenie pinów
Strona A Pin nr | Kolor kabla | Strona B Pin nr | Funkcja
--- | --- | --- | ---
1 | Biały | Napowietrzny | +24V
2 | Żółty | Napowietrzny | +24V
3 | Brązowy | Napowietrzny | GND
4 | Zielony | Napowietrzny | GND

## Kabel Ethernet

- Standardowy kabel Ethernet, M12 x-kodowany dla PoE+

Rozmieszczenie pinów
Strona A M12 x-kodowany Pin nr | Kolor kabla | Strona B RJ-45 Pin nr
--- | --- | ---
1 | Pomarańczowo-biały | 1
2 | Pomarańczowy | 2
3 | Zielono-biały | 3
4 | Zielony | 6
7 | Niebiesko-biały | 5
8 | Niebieski | 4
5 | Brązowo-biały | 7
6 | Brązowy | 8

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01