# Rilevamento di tag su target passivi

I tag passivi sono composti da piastra di base, riflettore e sequenza specifica.

Struttura di un target passivo

1 | Piastra di base
2 | Riflettore
3 | Sequenza specifica

L'unità di illuminazione del sensore emette luce infrarossa, che colpisce il riflettore. Il riflettore riflette le onde elettromagnetiche incidenti perlopiù nella direzione di provenienza, indipendentemente da direzione di incidenza e orientamento del riflettore.

Il substrato del riflettore è costituito da piccole sfere di vetro trasparente, che focalizzano la maggior parte della luce incidente.

Effetto retroriflettente

A causa della differenza dell'indice di rifrazione rispetto all'aria, la superficie posteriore della sfera è riflettente. Per via di questo effetto, la lamina riflette la luce verso il sensore. Ciascun tag è definito dalla relativa sequenza specifica.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01