# Anslutningsalternativ för styrenhet

ILS-sensorn kan anslutas till styrenheten på följande sätt:

- Via styrenhetens fabriksuttag. (Stöds för styrenheter av typen Power Focus 6000, Power Focus 4000 och Power MACS).

- Via styrenhetens COM-uttag. (Stöds endast för styrenheter av typen Power Focus 6000).

- Via fabriksnätverket. (Stöds endast för styrenheter av typen Power Focus 6000).

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01