# Připojení ke controlleru prostřednictvím portu COM

## Bez použití směrovače nebo ethernetového přepínače

1. Zapojte ethernetový kabel z portu LAN 1 snímače ILS do portu COM controlleru s použitím adaptéru portu COM, 4222 3073 00.

2. Zapojte druhý ethernetový kabel z portu LAN 2 do externího PC.

3. Zapojte monitor, klávesnici, myš a další příslušenství do portů USB snímače ILS.

4. Zkontrolujte nastavení IP servisního portu controlleru. Ve výchozím nastavení je IP adresa 169.254.1.1.

5. S použitím aplikace Připojení ke vzdálené ploše připojte ke snímači ILS externí PC. V aplikaci Připojení ke vzdálené ploše napište název snímače ILS:

   ivne-xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je sériové číslo snímače ILS (vytištěné na štítku na konektorové desce).

6. Přejděte do Panely ovládání > Síť a internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti LAN 1 > Internetový protokol verze 4 > Vlastnosti.

   Změňte IP adresu snímače ILS do stejného rozsahu IP jako controller: 169.254.1.xxx.

   IP adresa v ILG > Nastavení > Nástroje > Controller > IP se musí shodovat s IP adresou v PF > Nastavení > Síť > IP adresa; v tomto případě 169.254.1.1.

7. Po dokončení instalace licencí ILG lze externí PC odpojit od pracovní stanice.

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01