# Instalar el sensor ILS

1. Antes de montar el sensor ILS, considere cuidadosamente la posición deseada. Tenga en cuenta que los objetivos siempre deben estar visibles para las cámaras del sensor ILS.

2. Monte el sensor ILS Contacte con su representante Atlas Copco local para la información sobre los soportes de montaje adecuados y las instrucciones de instalación.

3. Conecte el cable ethernet al puerto LAN 1o al puerto LAN 2.

   El puerto LAN 1 es configurable, mientras que el puerto LAN 2 utiliza una dirección IP fija (169.251.1.1 de forma predeterminada).

4. Conecte el equipo adicional, como teclado, ratón, escáner y accesorios a los puertos USB.

5. Conecte el o los monitores a los puertos HDMI.

6. Conecte el cable de alimentación 24V CC al puerto​24V CC (135 W, 5,6 A).

7. Para configurar y ajustar el sensor ILS, consulte la Guía de usuario del software ILG.

Información relevante

- Datos de producto
- Información del cable

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01