# Informações do Cabo

## Cabo de Alimentação

- Cabo de alimentação com cabo bruto padrão, M12, quatro pinos, fios abertos

- Conector: fêmea, quatro pinos, M12, codificação A

Atribuição do Pino
Nº Pinos Lado A | Cor do Fio | Nº Pinos Lado B | Função
--- | --- | --- | ---
1 | Branco | Fio aberto | +24 V
2 | Amarelo | Fio aberto | +24 V
3 | Marrom | Fio aberto | GND (Terra)
4 | Verde | Fio aberto | GND (Terra)

## Cabo de rede

- Cabo Ethernet padrão, M12, codificação x para PoE+

Atribuição do Pino
Nº Pinos M12, codificação Lado A | Cor do Fio | Nº Pinos RJ-45 Lado B
--- | --- | ---
1 | Laranja-branco | 1
2 | Laranja | 2
3 | Verde-branco | 3
4 | Verde | 6
7 | Azul-branco | 5
8 | Azul | 4
5 | Marron-branco | 7
6 | Marrom | 8

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01