# Sensores ILS

Existen dos tipos de receptores en base al tipo de aplicación:

Sensor ILS Espacio de trabajo estándar/Sensor ILS espacio de trabajo ancho

## Sensor ILS estándar

El sensor ILS estándar cuenta con una precisión de perno de 10 mm y se utiliza para aplicaciones estándar.

## Sensor ILS ancho

El sensor ILS ancho cuenta con una precisión de perno de 20 mm y se utiliza para una cobertura de zona mayor.

## Estructura de los sensores

El sensor ILS se compone de dos cámaras, dos unidades de iluminación por infrarrojos y un ordenador.

Estructura del sensor

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01