# 通过工厂端口连接到控制器

当 ILS 传感器连接到控制器的工厂以太网端口时，控制器不能连接到客户的工厂网络。

## 不使用路由器或以太网交换机

1. 从 ILS 传感器的 LAN 1 端口连接以太网电缆到控制器的工厂以太网端口。

2. 将第二根以太网电缆从 ILS 传感器的 LAN2 端口连接到外部 PC。

3. 将显示器、键盘、鼠标和其他附件连接到 ILS 传感器的 USB 端口。

4. 检查控制器的 IP 设置。

5. 使用远程桌面连接 App 将外部 PC 连接到 ILS 传感器。在远程桌面连接 App 中，键入 ILS 传感器的名称：

   Ivne-xxxxxxxx，其中 xxxxxxxxx 是 ILS 传感器的序列号（印在连接器板的标签上）。

6. 转到控制面板>网络和互联网>以太网>更改适配器选项>LAN 1 属性>互联网协议第 4 版>属性。

   将 ILS 传感器的 IP 地址更改为与控制器相同的 IP 范围。

7. 完成 ILG 许可证的安装后，外部 PC 可以与工作站断开连接。

## 使用路由器或以太网交换机

1. 将一条以太网电缆从 ILS 传感器的 LAN 1 端口连接到路由器。

2. 将另一条以太网电缆从控制器的工厂以太网端口连接到路由器。

3. 将外部 PC 连接到路由器。

4. 将显示器、键盘、鼠标和其他附件连接到 ILS 传感器的 USB 端口。

5. 检查控制器的 IP 设置。

6. 打开 web 浏览器，键入控制器工厂以太网端口的 IP 地址。

7. 使用远程桌面连接 App 将外部 PC 连接到 ILS 传感器。在远程桌面连接 App 中，键入 ILS 传感器的名称：

   ivne-xxxxxx，其中 xxxxxx 是 ILS 传感器的序列号（印在连接器板的标签上）。

8. 转到控制面板>网络和互联网>以太网>更改适配器选项>LAN 1 属性>互联网协议第 4 版>属性。

   将 ILS 传感器的 IP 地址更改为与控制器相同的 IP 范围。

9. 完成 ILG 许可证的安装后，外部 PC 可以与工作站断开连接。

## 适用于：

8436 6771 00
8436 6771 01