# Connexion au PC externe en utilisant Bureau à distance Windows

1. Connecter un câble Ethernet au port LAN 2 du ILS Sensor. Connecter l’autre extrémité du câble Ethernet à un PC externe.

2. Allumer le ILS Sensor.

3. Ouvrir l’application Connexion Bureau à distance sur le PC externe.

   - Saisir ivne-xxxxxxxx (où xxxxxxxx représente le nom du ILS Sensor), et sélectionner Connecter.

   - Le nom du capteur correspond au numéro de série et se trouve sur l'étiquette du produit.

4. Saisir le mot de passe (isra) dans la fenêtre de connexion, et sélectionner Oui.

   Le ILS Sensor et le ILG Software fonctionnent à distance sur le PC externe.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01