# Installazione del sensore ILS

1. Prima di montare il sensore ILS, prendere attentamente in considerazione la posizione prevista. I target devono essere sempre visibili alle fotocamere del sensore ILS.

2. Montare il sensore ILS. Contattare il proprio rappresentante locale Atlas Copco per informazioni sulle staffe di montaggio adeguate e istruzioni di installazione.

3. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN 1 o LAN 2.

   La porta LAN 1 è configurabile, mentre la porta LAN 2 usa un indirizzo IP fisso (l'impostazione predefinita è 169.251.1.1).

4. Collegare apparecchiature aggiuntive, come tastiera, mouse, scanner e accessori, alle porte USB.

5. Collegare i monitor alle porte HDMI.

6. Collegare il cavo di alimentazione a 24 V CC alla porta 24 V CC (135 W, 5,6 A).

7. Per impostare e configurare il sensore ILS, fare riferimento alla guida utente del software ILG.

Informazioni pertinenti

- Dati del prodotto
- Informazioni sul cavo

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01