# Podłączenie do sterownika przez port COM

## Bez użycia routera lub przełącznika Ethernet

1. Podłącz kabel Ethernet z portu LAN 1 czujnika ILS do fabrycznego portu COM sterownika, za pomocą adaptera Portu COM, 4222 3073 00.

2. Podłącz drugi kabel Ethernet z portu LAN 2 czujnika ILS do zewnętrznego komputera PC.

3. Podłącz monitor, klawiaturę, myszkę i inne akcesoria do portów USB czujnika ILS.

4. Sprawdź ustawienia IP portu serwisowego sterownika. Domyślny adres IP to 169.254.1.1.

5. Aby połączyć zewnętrzny komputer PC z czujnikiem ILS użyj aplikacji Remote Desktop Connection [Zdalne połączenie z pulpitem]. W aplikacji Remote Desktop Connection wpisz nazwę czujnika ILS:

   Ivne-xxxxxxxx ,gdzie xxxxxxxx to numer seryjny czujnika ILS (wydrukowany na etykiecie na płytce przyłączeniowej).

6. Przejdź do Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties [Panel sterowania > Sieć i Internet > Ethernet > Zmień opcje adaptera > Właściwości LAN 1 > Protokół internetowy w wersji 4 > Właściwości].

   Zmień adres IP czujnika ILS na taki sam jak sterownika: 169.254.1.xxx.

   Adres IP w ILG > Setup > Tools > Controller > IP [ILG > Konfiguracja > Narzędzia > Sterownik > IP] musi być taki sam jak w PF > Settings > Network > IP address [[PF > Ustawienia > Sieć > Adres IP], w tym przypadku 169.254.1.1.

7. Po zakończeniu instalacji licencji ILG można odłączyć zewnętrzny komputer PC od stacji roboczej.

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01