# Snímače ILS

Podle typu aplikace jsou k k dispozici dva typy přijímačů:

pracovní prostor standardního snímače ILS / pracovní prostor širokoúhlého snímače ILS.

## Standardní snímač ILS

Standardní snímač ILS má přesnost šroubu 10 mm a používá se pro standardní aplikace.

## Širokoúhlý snímač ILS

Širokoúhlý snímač ILS má přesnost šroubu 20 mm a používá se pro pokrytí větší plochy.

## Struktura snímačů

Snímač ILS se skládá ze dvou kamer, dvou jednotek infračerveného osvětlení a jedné výpočetní jednotky.

Struktura snímače

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01