# ILS 센서 설치

1. ILS 센서를 장착하기 전에 설치 위치를 주의 깊게 고려하세요. ILS 센서의 카메라에는 항상 피사체가 보여야 합니다.

2. ILS 센서를 장착하세요. 적절한 장착 브래킷과 설치 지침에 대한 자세한 내용은 현지 Atlas Copco 대리점에 문의하십시오.

3. 이더넷 케이블을 LAN 1, 또는 LAN 2 포트에 연결하세요.

   LAN 1 포트는 구성 가능한 반면, LAN 2는 고정 IP 주소를 사용합니다.(기본값은 169.251.1.1).

4. 키보드, 마우스, 스캐너 및 부속품과 같은 추가 장비를 USB 포트에 연결하세요.

5. 모니터를 HDMI 포트에 연결하세요.

6. 24V DC 전원 공급 케이블을 전원 코드 ​24V DC 포트(135 W, 5.6 A)에 연결하세요.

7. ILS 센서를 설정하고 구성하려면, ILG 소프트웨어 사용자 설명서를 참조하십시오.

관련 정보

- 제품 자료
- 케이블 정보

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01