# Informations sur le câble

## Câble d'alimentation

- Câble d'alimentation avec câble brut standard, M12 4 broches fils ouverts

- Connecteur : femelle 4 broches M12 codé A

Affectation des broches
Côté A Broche n° | Couleur du fil | Côté B Broche n° | Fonction
--- | --- | --- | ---
1 | Blanc | Fil ouvert | +24 V
2 | Jaune | Fil ouvert | +24 V
3 | Marron | Fil ouvert | GND
4 | Vert | Fil ouvert | GND

## Câble Ethernet

- Câble Ethernet standard M12 codé x pour PoE+

Affectation des broches
Côté A M12 codé x Broche n° | Couleur du fil | Côté B RJ-45 Broche n°
--- | --- | ---
1 | Orange-blanc | 1
2 | Orange | 2
3 | Vert-blanc | 3
4 | Vert | 6
7 | Bleu-blanc | 5
8 | Bleu | 4
5 | Marron-blanc | 7
6 | Marron | 8

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01