# Montaż czujnika ILS

1. Przed montażem czujnika ILS należy dokładnie zaplanować jego położenie. Należy pamiętać, że cele muszą być stale widoczne dla kamer czujnika ILS.

2. Montaż czujnika ILS Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Atlas Copco w celu uzyskania informacji o odpowiednich uchwytach montażowych i wskazówek dotyczących montażu.

3. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN 1, lub portu LAN 2.

   Port LAN 1 jest konfigurowalny, podczas gdy port LAN 2 używa stałego adresu IP (domyślnie 169.251.1.1).

4. Podłącz do portów USB dodatkowe urządzenia, takie jak klawiatura, myszka, skaner i akcesoria.

5. Podłącz monitor(y) do portów HDMI.

6. Podłącz kabel zasilania 24V DC do portu 24V DC (135 W, 5.6 A).

7. Aby ustawić i skonfigurować czujniki ILS, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika oprogramowania ILG.

Ważne informacje

- Dane produktu
- Informacje dotyczące kabli

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01