# ILS-sensorer

Det finns två sorters mottagare beroende på typ av tillämpning:

ILS-sensor, standardarbetsutrymme/ILS-sensor, brett standardarbetsutrymme

## ILS-sensor, standard

Standard-ILS-sensorn har en bultnoggrannhet på 10 mm och används för standardtillämpningar.

## ILS-sensor, bred

Den breda ILS-sensorn har en bultnoggrannhet på 20 mm och används för att omfatta större områden.

## Sensorernas struktur

ILS-sensorerna består av två kameror, två infraröda ljusenheter och en beräkningsenhet.

Sensorns struktur

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01