# ILS センサーの取り付け

1. ILSセンサーを取り付ける前に、目的の位置を慎重に検討してください。ターゲットは常にILSセンサーのカメラから見える必要があることに注意してください。

2. ILSセンサーを取り付けます。適切な取り付けブラケットと取り付け手順については、最寄りのアトラスコプコの担当者までお問い合わせください。

3. イーサネットケーブルをポートLAN1またはポートLAN2に接続します。

   ポートLAN1は構成可能ですが、ポートLAN 2は固定IPアドレスを使用します（デフォルトは169.251.1.1 ）。

4. キーボード、マウス、スキャナー、アクセサリなどの追加の機器をUSBポートに接続します。

5. モニターをHDMIポートに接続します。

6. 24V DC電源ケーブルを、24VのDCポートに接続（135 W、5.6 A）します。

7. ILSセンサーをセットアップして構成するには、ILGソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- ケーブル情報
- 製品データ

## 適用対象：

8436 6771 00
8436 6771 01