# Přehled konektorové desky

Položka | Popis
--- | ---
LAN 1 | Ethernetové připojení pro konfigurovatelnou IP adresu
LAN 2 | Ethernetové připojení pro fixní IP adresu (výchozí je 169.251.1.1)
24V DC | Vstup napájení (135 W, 5,6 A)
Karta SD | Karta SD se používá k ukládání nastavení a přenosu konfigurací mezi různými snímači ILS.
HDMI | Připojení HDMI pro displeje
USB | Připojení USB pro klávesnici, myš, skenery a další příslušenství.

## Indikace stavových kontrolek

Stavové kontrolky na konektorové desce pro snímač poskytují následující informace:

Symbol | Barvy stavových kontrolek | Popis
--- | --- | ---
| Oranžová (bliká s rychlou frekvencí) | Ethernetový kabel je zapojený do portu LAN1 a je navázáno ethernetové připojení Software sledování snímače je spuštěn Komunikace je funkční Přenos dat
Zelená (svítí stále) | Ethernetový kabel je zapojený do portu LAN1 a je navázáno ethernetové připojení, ale software sledování snímače není spuštěn
Červená (bliká s pomalou frekvencí) | Ethernetový kabel je odpojený od portu LAN1 a/nebo ethernetové připojení nelze navázat
| Černá (nesvítí) | PC snímače je vypnuté Chyba napájení PC
Zelená (svítí stále) | PC snímače je zapnuté a funguje běžným způsobem
Zelená (bliká) | PC snímače je v pohotovostním režimu
| Černá (nesvítí) | Snímač není napájen (24 V DC není k dispozici) Není připojen napájecí kabel Chyba napájení
Zelená (svítí stále) | Snímač je napájen (24 V DC je k dispozici)

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01