# Локализация целей

Датчики, имеющиеся в датчике ILS, используются для локализации целей, установленных на ручных инструментах.

Одновременно в рабочем пространстве могу находиться несколько целей. Цели состоят из одного или нескольких разных ярлыков.

Локализация целей включает следующие шаги.

1. Идентификация ярлыков.

2. Выполнение расчета положения ярлыков.

3. Получение результатов расчета положения ярлыков.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01