# Erkennung von Tags an passiven Zielpunkten

Die passiven Tags bestehen aus einer Grundplatte, einem Reflektor und einem individuellen Muster.

Struktur eines passiven Zielpunkts

1 | Grundplatte
2 | Reflektor
3 | Individuelles Muster

Die Lichteinheit des Sensors gibt Infrarotlicht ab, das auf den Reflektor trifft. Der Reflektor reflektiert die einfallenden elektromagnetischen Wellen größtenteils in die Richtung, aus der diese kommen, ungeachtet des Einfallswinkels und der Ausrichtung des Reflektors.

Das Substrat des Reflektors besteht aus kleinen transparenten Glaskugeln, welche den Großteil des einfallenden Lichts fokussieren.

Retroreflektierender Effekt

Aufgrund des im Vergleich zur Luft abweichenden Brechungsindexes ist die Rückfläche der Kugel reflektierend. Dieser Effekt sorgt dafür, dass die Folie das Licht zurück zum Sensor reflektiert. Jeder Tag ist durch ein individuelles Muster definiert.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01