# Allmän installationssäkerhet

Sensorn måste monteras vid stationer som sitter över huvudhöjd eller på stolpe, men får inte påverkas av några stationsvibrationer eller verktygsrörelser som kan ändra inriktningen.

VARNING

Klämrisk

Använd extra säkerhetsutrustning för att hindra sensorn från att falla vilket annars kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.

- Fäst en säkerhetsvajer med en säkerhetskrok vid säkerhetsöglan på sensorn. Fäst säkerhetsvajern vid ett fast och stabilt föremål.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01