# Anschluss an die Steuerung über den Werksanschluss

Wenn der ILS-Sensor mit dem werkseitigen Ethernet-Anschluss der Steuerung verbunden ist, kann die Steuerung nicht mit dem Fabriknetz des Kunden verbunden werden.

## Ohne Einsatz eines Routers oder Ethernet-Switches

1. Verbinden Sie den Anschluss LAN 1 des ILS-Sensors mittels eines Ethernet-Kabels mit dem werkseitigen Ethernet-Anschluss der Steuerung.

2. Verbinden Sie den Anschluss LAN 2 des ILS-Sensors mittels eines zweiten Ethernet-Kabels mit einem externen PC.

3. Verbinden Sie den Monitor, die Tastatur, Maus und sonstiges Zubehör mit den USB-Anschlüssen des ILS-Sensors.

4. Überprüfen Sie die IP-Einstellungen der Steuerung.

5. Verwenden Sie die App Remote Desktop Connection, um den externen PC mit dem ILS-Sensor zu verbinden. Geben Sie in der App Remote Desktop Connection den Namen des ILS-Sensors ein:

   ivne-xxxxxxxx, wobei xxxxxxxx die Seriennummer des ILS-Sensors ist (auf das Etikett an der Anschlussplatte gedruckt).

6. Öffnen Sie Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Ethernet > Adapteroptionen ändern > Eigenschaften LAN 1 > Internet-Protokoll Version 4 > Eigenschaften.

   Ändern Sie die IP-Adresse des ILS-Sensors zum gleichen IP-Bereich wie für die Steuerung.

7. Nach Abschluss der Installation der ILG-Lizenzen kann der externe PC von der Workstation getrennt werden.

## Mit einem Router oder Ethernet-Switch

1. Verbinden Sie den Anschluss LAN 1 des ILS-Sensors mittels eines Ethernet-Kabels mit dem Router.

2. Verbinden Sie den werkseitigen Ethernet-Anschluss der Steuerung mittels eines zweiten Ethernet-Kabels mit dem Router.

3. Verbinden Sie den externen PC mit dem Router.

4. Verbinden Sie den Monitor, die Tastatur, Maus und sonstiges Zubehör mit den USB-Anschlüssen des ILS-Sensors.

5. Überprüfen Sie die IP-Einstellungen der Steuerung.

6. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des werkseitigen Ethernet-Anschlusses der Steuerung ein.

7. Verwenden Sie die App Remote Desktop Connection, um den externen PC mit dem ILS-Sensor zu verbinden. Geben Sie in der App Remote Desktop Connection den Namen des ILS-Sensors ein:

   Iivne-xxxxxx, wobei xxxxxx die Seriennummer des ILS-Sensors ist (auf das Etikett an der Anschlussplatte gedruckt).

8. Öffnen Sie Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Ethernet > Adapteroptionen ändern > Eigenschaften LAN 1 > Internet-Protokoll Version 4 > Eigenschaften.

   Ändern Sie die IP-Adresse des ILS-Sensors zum gleichen IP-Bereich wie für die Steuerung.

9. Nach Abschluss der Installation der ILG-Lizenzen kann der externe PC von der Workstation getrennt werden.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01