# コネクタプレートの概要

アイテム | 説明
--- | ---
LAN 1 | 構成可能なIPアドレスのイーサネット接続
LAN 2 | 固定IPアドレスのイーサネット接続（デフォルトは169.251.1.1 ）
24V DC | 電源インレット（135 W、5.6 A）
SDカード | SDカードは、設定を保存し、異なるILSセンサー間で構成を転送するために使用されます。
HDMI | ディスプレイ用HDMI接続
USB | キーボード、マウス、スキャナー、およびその他のアクセサリー用のUSB接続

## ステータスライト表示

センサーのコネクタプレートのステータスライトは、次の情報を提供します：

記号 | ステータスライトの色 | 説明
--- | --- | ---
| オレンジ（すばやく点滅） | イーサネットケーブルが LAN1 ポートに接続されており、イーサネット接続が確立されています センサー追跡ソフトウェアの実行中 通信が機能しています データトラフィック
緑（定常点灯） | イーサネットケーブルが LAN1 ポートに接続されており、イーサネット接続が確立されているが、センサー追跡ソフトウェアが動作していません
赤（ゆっくり点滅） | イーサネットケーブルが LAN1 ポートに接続されておらず、および/またはイーサネット接続が確立出来ません
| 黒（点灯なし） | センサーPCオフ パソコンの電源障害
緑（定常点灯） | センサーPCが動作中で、正常に動作している
緑（点滅） | センサーPCがスタンバイ状態
| 黒（点灯なし） | センサーに電源が供給されていません (24 V DC は使用できません) 電源ケーブルが接続されていません 電源障害
緑（定常点灯） | 電源オン（24 V DCが利用可能）

## 適用対象：

8436 6771 00
8436 6771 01