# Общие требования безопасности при установке

Датчик необходимо установить в подвешенном состоянии на станции или напольной стойке, однако на него не должны воздействовать вибрации станции или движения инструментов, которые могут сместить выравнивание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Используйте дополнительное защитное оборудование, чтобы не допустить падение датчика, что может стать причиной материального ущерба и/или телесной травмы.

- Прикрепите предохранительную проволоку с карабином к стопорной проушине датчика. Закрепите предохранительную проволоку на жесткой конструкции.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01