# 공장 포트를 통해 컨트롤러에 연결하기

ILS 센서가 컨트롤러의 공장 이더넷 포트에 연결된 경우 컨트롤러를 고객의 공장 네트워크에 연결할 수 없습니다.

## 라우터 또는 이더넷 스위치를 사용하지 않는 경우

1. ILS 센서의 LAN 1 포트에서 컨트롤러의 공장 이더넷 포트로 이더넷 케이블을 연결하세요.

2. ILS 센서의 LAN 2 포트에서 외부 PC로 두 번째 이더넷 케이블을 연결하세요.

3. 모니터, 키보드, 마우스 및 기타 부속품을 ILS 센서의 USB 포트에 연결하세요.

4. 컨트롤러의 IP 설정을 점검하세요.

5. 원격 데스크톱 연결 앱을 사용하여 외부 PC를 ILS 센서에 연결하세요. 원격 데스크 톱 연결 앱에서 ILS 센서의 이름을 입력하세요.

   ivne-xxxxxxxx , 여기서 xxxxxxxx는 ILS 센서의 일련 번호)입니다(커넥터 플레이트의 레이블에 인쇄됨).

6. 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 이더넷 > 어댑터 옵션 변경 > LAN 1 속성 > 인터넷 프로토콜 버전 4 > 속성으로 차례대로 이동해 주세요.

   ILS 센서의 IP 주소를 컨트롤러와 동일한 IP 범위로 변경하세요.

7. ILS 라이센스 설치를 마치고 나면 외부 PC를 워크스테이션에서 분리할 수 있습니다.

## 라우터 또는 이더넷 스위치를 사용하는 경우

1. ILS 센서의 LAN 1 포트에서 라우터로 두 번째 이더넷 케이블을 연결하세요.

2. 컨트롤러의 기본 이더넷 포트에서 라우터로의 두 번째 이더넷 케이블을 연결하세요.

3. 외부 PC를 라우터에 연결하세요.

4. 모니터, 키보드, 마우스 및 기타 부속품을 ILS 센서의 USB 포트에 연결하세요.

5. 컨트롤러의 IP 설정을 점검하세요.

6. 웹 브라우저를 열고 컨트롤러의 출하 시 이더넷 포트의 IP 주소를 입력하세요.

7. 원격 데스크톱 연결 앱을 사용하여 외부 PC를 ILS 센서에 연결하세요. 원격 데스크 톱 연결 앱에서 ILS 센서의 이름을 입력하세요.

   ivne-xxxxxx , 여기서 xxxxxx는 ILS 센서의 일련 번호)입니다(커넥터 플레이트의 레이블에 인쇄됨).

8. 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 이더넷 > 어댑터 옵션 변경 > LAN 1 속성 > 인터넷 프로토콜 버전 4 > 속성으로 차례대로 이동해 주세요.

   ILS 센서의 IP 주소를 컨트롤러와 동일한 IP 범위로 변경하세요.

9. ILS 라이센스 설치를 마치고 나면 외부 PC를 워크스테이션에서 분리할 수 있습니다.

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01