# Lokalisering av mål

Sensorerna på ILS-sensorn används för att lokalisera målen som är monterade på handverktygen.

Det kan finnas flera mål i arbetsområdet på samma gång. Målen består av en eller flera olika taggar.

Lokaliseringen av mål innefattar följande steg:

1. Identifiera taggarna.

2. Utföra lägesberäkning för taggarna.

3. Erhålla resultaten av lägesberäkningarna för taggarna.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01