# Como conectar-se ao Controlador através da Porta COM

## Sem usar o Roteador nem o Switch Ethernet

1. Conecte um cabo Ethernet partindo da porta LAN 1 do Sensor ILS à porta COM do controlador, usando o adaptador da Porta COM, 4222 3073 00.

2. Conecte um segundo cabo partindo da porta LAN 2 do Sensor ILS à porta de um PC externo.

3. Conecte o monitor, o teclado, o mouse e outros acessórios às portas USB do Sensor ILS.

4. Verifique as configurações IP da porta de serviço do controlador. O endereço IP padrão é 169.254.1.1.

5. Use o aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota) para conectar o PC externo ao Sensor ILS. No aplicativo Remote Desktop Connection (Conexão à Área de Trabalho Remota), digite o nome do Sensor ILS:

   ivne-xxxxxxxx , onde xxxxxxxx é o número de série do Sensor ILS (impresso no rótulo da placa do conector).

6. Vá para Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties (Painel de Controle > Rede e Internet > Ethernet > Mudar as opções de adaptador > propriedades da LAN 1 > Protocolo Internet Versão 4 > Propriedades).

   Mude o endereço IP do Sensor ILS para o mesmo intervalo IP do controlador: 169.254.1.xxx.

   O endereço IP em ILG > Setup > Tools > Controller > IP (ILG > Configuração > Ferramentas > Controlador > IP) deve ser o mesmo que em PF > Settings > Network > IP address (PF > Configurações > Rede > Endereço IP), neste caso 169.254.1.1.

7. Após finalizar a instalação das licenças do ILG, o PC externo pode ser desconectado da estação de trabalho.

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01