# Ansluta till extern PC med hjälp av Windows Remote Desktop

1. Anslut en ethernetkabel till ILS-sensorns LAN 2-uttag.​ Anslut ethernetkabelns andra ände till en extern PC.​

2. Slå på ILS-sensorn.

3. Öppna appen Remote Desktop Connection på den externa PC:n.​

   - Skriv in ivne-xxxxxxxx (där xxxxxxxx namnet på ILS-sensorn), och klicka på Anslut.

   - Sensorns namn är serienumret, som står på produktdekalen,

4. Skriv in lösenordet (isra) i inloggningsfönstret och klicka på Ja.

   ILS-sensorn och ILG-programvaran fjärrkörs på den externa PC:n.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01