# Instalando o Sensor ILS

1. Antes de instalar o sensor, considere com atenção a posição pretendida. Tenha em mente que os alvos devem sempre estar visíveis às câmeras do Sensor ILS.

2. Instale o Sensor ILS. Entre em contato com seu representante da Atlas Copco para obter informações sobre suportes de instalação adequados e instruções de instalação.

3. Conecte o cabo Ethernet à porta LAN 1 ou à porta LAN 2.

   A porta LAN 1 é configurável, enquanto a porta LAN 2 usa um endereço IP fixo (o padrão é 169.251.1.1).

4. Conecte equipamentos adicionais, como teclado, mouse, scanner e acessórios, às portas USB.

5. Conecte o(s) monitor(es) às portas HDMI.

6. Conecte o cabo de alimentação de 24 VCC à porta de​24 VCC (135 W, 5,6 A).

7. Para configurar o Sensor ILS, consulte o Guia do Usuário do Software ILG.

Informações relevantes

- Dados do Produto
- Informações do Cabo

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01