# 커넥터 플레이트 개요

항목 | 설명
--- | ---
LAN 1 | 구성 가능한 IP 주소에 대한 이더넷 연결
LAN 2 | 고정 IP 주소예 대한 이더넷 연결 (기본값 169.251.1.1)
24V DC | 전원 입구 (135 W, 5.6 A)
SD 카드 | SD 카드는 설정을 저장하고 다른 ILS 센서 간에 구성을 전송하는 용도로 사용됩니다.
HDMI | 디스플레이용 HDMI 연결
USB | 키보드, 마우스, 스캐너 및 기타 부속품을 위한 USB 연결

## 상태 표시등

센서의 커넥터 플레이트에 있는 상태 표시등은 다음과 같은 정보를 제공합니다:

기호 | 상태 표시등 색상 | 설명
--- | --- | ---
| 주황색 (빠르게 깜박임) | LAN1 포트에 이더넷 케이블이 연결되어 있으며 이더넷 연결이 설정되었습니다. 센서 추적 - 소프트웨어 실행 중 통신 작동 중 데이터 트래픽
녹색 (계속 켜짐) | LAN1 포트에 이더넷 케이블이 연결되어 있고 이더넷 연결이 설정되었지만 센서 추적 - 소프트웨어가 실행되지 않습니다.
빨간색 (느리게 깜박임) | LAN1 포트에 이더넷 케이블 분리되어 있으며/또는 이더넷 연결을 설정할 수 없습니다.
| 검은색 (표시등 없음) | 센서 PC 꺼짐 PC의 전원 장애
녹색 (계속 켜짐) | 센서 PC가 실행 중이며 정상적으로 작동합니다.
녹색 (깜박임) | 센서 PC가 대기 중입니다.
| 검은색 (표시등 없음) | 센서에 전원이 공급되지 않습니다. (24V DC 사용 불가) 연결된 전원 케이블 없음 전원 장애
녹색 (계속 켜짐) | 전원 켜짐 (24V DC 사용 가능)

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01