# Instalace snímače ILS

1. Před instalací snímače ILS pečlivě zvažte zamýšlenou polohu. Mějte na paměti, že cíle musejí být pro kamery snímače ILS vždy viditelné.

2. Nainstalujte snímač ILS. S dotazy ohledně vhodných montážních držáků a pokynů k instalaci se obraťte na místního zástupce společnosti Atlas Copco.

3. Zapojte ethernetový kabel do portu LAN 1 nebo do portu LAN 2.

   Port LAN 1 je konfigurovatelný, zatímco LAN 2 používá fixní IP adresu (výchozí je 169.251.1.1).

4. Připojte další zařízení, např. klávesnici, myš, skener a příslušenství, do portů USB.

5. Zapojte monitor(y) do portů HDMI.

6. Zapojte napájecí kabel 24V DC do portu​24V DC (135 W, 5,6 A).

7. Nastavení a konfiguraci snímače ILS proveďte podle postupu v uživatelské příručce softwaru ILG.

Relevantní informace

- Údaje o kabelech
- Údaje o produktu

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01