# Ansluta styrenheten via COM-uttaget

## Utan att använda router eller ethernetomkopplare

1. Anslut en ethernetkabel från ILS-sensorns LAN 1-uttag till styrenhetens COM-uttag, med hjälp av COM-uttagsadaptern, 4222 3073 00.

2. Anslut en andra ethernetkabel från ILS-sensorns LAN 2-uttag till en extern PC.

3. Anslut monitor, tangentbord, mus och andra tillbehör till ILS-sensorns USB-uttag.

4. Kontrollera IP-inställningarna för styrenhetens serviceuttag. I standardfallet är IP-adressen 169.254.1.1.

5. Använd appen Remote Desktop Connection för att ansluta den externa PC:n till ILS-sensorn. I appen Remote Desktop Connection skriver du in namnet på ILS-sensorn:

   ivne-xxxxxxxx , där xxxxxxxx är ILS-sensorns serienummer (står tryckt på anslutningsplåtens dekal).

6. Gå till Kontrollpanel > Nätverk och internet > Ethernet > Ändra adapteralternativ > LAN 1-egenskaper > Internetprotokoll version 4 > Egenskaper.

   Ändra ILS-sensorns IP-adress till samma IP-område som för styrenheten: 169.254.1.xxx.

   IP-adressen i ILG > Konfiguration > Verktyg > Styrenhet > IP måste vara samma i PF > Inställningar > Nätverk > IP-adress, i detta fall 169.254.1.1.

7. Efter att ha slutfört installationen av ILG-licenserna kan den externa PC:n kopplas bort från arbetsstationen.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01