# Detecção de Etiquetas em Alvos Passivos

As etiquetas passivas são constituídas de uma placa de base, um refletor e um padrão específico.

Estrutura de um Alvo Passivo

1 | Placa de Base
2 | Refletor
3 | Padrão Específico

A unidade de iluminação do sensor emite uma luz infravermelha, que atinge o refletor. O refletor reflete as ondas eletromagnéticas incidentes em grande parte na direção de onde elas vieram, independente da direção de incidência e da orientação do refletor.

O substrato do refletor é constituído de pequenas esferas de vidro transparentes que se concentram a maior parte da luz incidente.

Efeito Retrorrefletivo

Devido à diferença no índice de refração comparado ao do ar, a superfície posterior da esfera é refletiva. Em decorrência desse efeito, a película reflete a luz de volta ao sensor. Cada etiqueta é definida por seu padrão específico.

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01