# Options de connexion du coffret

Le ILS Sensor peut être raccordé au coffret de deux façons :

- Via le Port usine du coffret. (Compatible avec coffrets Power Focus 6000, Power Focus 4000 et Power MACS).

- Via le Port COM du coffret. (Compatible uniquement avec les coffrets Power Focus 6000).

- Via le Réseau de l'usine. (Compatible uniquement avec les coffrets Power Focus 6000).

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01