# Установка датчика ILS

1. Перед установкой датчика ILS тщательно учтите предполагаемое положение. Имейте в виду, что цели должны всегда быть видимы для камер датчика ILS.

2. Установите датчик ILS. Обратитесь к местному представителю Atlas Copco за информацией относительно надлежащих монтажных кронштейнов и инструкций по монтажу.

3. Подключите Ethernet-кабель к порту LAN 1 или порту LAN 2.

   Порт LAN 1 является конфигурируемым, а порт LAN 2 использует фиксированный IP-адрес (по умолчанию 169.251.1.1).

4. Подключите дополнительное оборудование, такое как клавиатура, мышь, сканер и принадлежности к USB-портам.

5. Подключите монитор(-ы) к HDMI-портам.

6. Подключите кабель источника питания 24 В пост. тока к порту​24 В пост. тока (135 Вт, 5,6 A).

7. Чтобы настроить и конфигурировать датчик ILS, см Руководство пользователя программного обеспечения ILG.

Требуемая информация

- Информация о кабеле
- Характеристики изделия

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01