# Sécurité générale de l’installation

Le capteur doit être monté sur le poteau supérieur ou inférieur de la station, mais ne doit pas être affecté par des vibrations de la station ou des mouvements d'outils qui pourraient entraîner un changement d'alignement.

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Utiliser un équipement de sécurité complémentaire pour éviter que le capteur ne tombe et ne cause des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles.

- Fixer un câble de sécurité avec un crochet de sécurité à l'œillet de sécurité sur le capteur. Attacher le câble de sécurité à un objet rigide.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01