# Descripción general de la placa conectora

Componente | Descripción
--- | ---
LAN 1 | Conexión ethernet para dirección IP configurable
LAN 2 | Conexión ethernet para dirección IP fija (169.251.1.1 de forma predeterminada)
24V CC | Entrada de potencia (135 W, 5,6 A)
Tarjeta SD | La tarjeta SD se utiliza para almacenar ajustes y transferir configuraciones entre diferentes sensores ILS.
HDMI | Conexiones HDMI para pantallas
USB | Conexiones USB para teclado, ratón, escáneres y otros accesorios

## Indicaciones de luz de estado

Las luces de estado en la placa conectora del sensor ofrecen la información siguiente:

Símbolo | Color de luz de estado | Descripción
--- | --- | ---
| Naranja (parpadeo rápido) | Cable ethernet conectado al puerto LAN1 y conexión ethernet establecida Software de rastreo del sensor ejecutándose La comunicación es correcta Tráfico de datos
Verde (luz constante) | Cable ethernet conectado al puerto LAN1 y conexión ethernet establecido, pero el software de rastreo del sensor no se está ejecutando
Rojo (parpadeo lento) | Cable ethernet desconectado del puerto LAN1 y/o no se ha podido establecer la conexión ethernet
| Negro (apagado) | PC de sensor apagado Fallo de suministro eléctrico del PC
Verde (luz constante) | PC de sensor ejecutándose, funcionamiento normal
Verde (parpadea) | PC de sensor en modo espera
| Negro (apagado) | Sensor sin alimentación (24 V CC no disponible) No hay cable de alimentación conectado Fallo del suministro eléctrico.
Verde (luz constante) | Suministro eléctrico activado (24 V CC disponible)

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01