# Kabelinformationen

## Netzkabel

- Netzkabel mit Standard-Raw-Kabel, M12, 4-polig, Freileitung

- Anschluss: weiblich, 4-polig, M12, A-codiert

Pinbelegung
Seite A Pin Nr. | Kabelfarbe | Seite B Pin Nr. | Funktion
--- | --- | --- | ---
1 | Weiß | Freileitung | +24 V
2 | Gelb | Freileitung | +24 V
3 | Braun | Freileitung | GND
4 | Grün | Freileitung | GND

## Ethernet-Kabel

- Standard-Ethernet-Kabel, M12, x-codiert für PoE+

Pinbelegung
Seite A M12, x-codiert Pin Nr. | Kabelfarbe | Seite B RJ-45 Pin Nr.
--- | --- | ---
1 | Orange-Weiß | 1
2 | Orange | 2
3 | Grün-Weiß | 3
4 | Grün | 6
7 | Blau-Weiß | 5
8 | Blau | 4
5 | Braun-Weiß | 7
6 | Braun | 8

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01