# Verbindungsoptionen für die Steuerung

Der ILS-Sensor kann auf die folgenden Arten an die Steuerung angeschlossen werden:

- Über den Werksanschluss der Steuerung. (Unterstützt für die Steuerungen Power Focus 6000, Power Focus 4000 und Power MACS).

- Über den COM-Anschluss der Steuerung. (Nur für Power Focus 6000-Steuerungen unterstützt).

- Über das Fabriknetz. (Nur für Power Focus 6000-Steuerungen unterstützt).

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01